CL-JI - современные торговые системные **весы CAS эконом-класса** с печатью этикеток и индикацией наименования товара.

P - модель со стойкой
B - модель без стойки
H - подвесные
S - самообслуживания, кнопочные

**Структура сети, подходящая для:**

* супермаркетов, продуктовых магазинов
* отделов предварительной фасовки и самообслуживания различных магазинов
* гипермаркетов
* производственных предприятий, осуществляющих взвешивание и маркировку продукции

### Опции

• Поддон - чаша (Fish-tray) для влажных или не устойчивых продуктов
• Дополнительная весовая платформа на 60,150,300 и1500 кг
• Платформа с защитным прутком от скатывания товара
• Клавиатура с улучшенной тактильной обратной связью

### Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | CL-JI |
| Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Макс. выборка массы тары, кг | − 2,99 | − 5,998 | − 9,995 |
| Тип измерения | Тензометрический |
| Скорость печати, мм/с | 75 |
| Разрешение печати, dpi | 202 |
| Размер этикетки, мм | Ширина: 40—60Длина: 30—80 |
| Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью |
| Питание | 100—240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 90 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 |
| Размеры платформы, мм | CL5000J (B, P, IB, IP, IS): 380 x 244 |
| Габаритные размеры, мм | CL5000J-B, CL5000J-IB (базовые): 408 x 432 x 173CL5000J-P, CL5000J-IP (со стойкой): 408 x 493 x 542CL5000J-IS (самообслуживание): 408 x 493 x 700 |
| Масса, кг, не более | CL5000J-B, CL5000J-IB (базовые): 10,5CL5000J-P, CL5000J-IP (со стойкой): 12,0CL5000J-IS (самообслуживание): 15,0 |