CL-JI - современные торговые системные **весы CAS эконом-класса** с печатью этикеток и индикацией наименования товара.  
  
P - модель со стойкой  
B - модель без стойки  
H - подвесные  
S - самообслуживания, кнопочные

**Структура сети, подходящая для:**

* супермаркетов, продуктовых магазинов
* отделов предварительной фасовки и самообслуживания различных магазинов
* гипермаркетов
* производственных предприятий, осуществляющих взвешивание и маркировку продукции

### Опции

• Поддон - чаша (Fish-tray) для влажных или не устойчивых продуктов   
• Дополнительная весовая платформа на 60,150,300 и1500 кг   
• Платформа с защитным прутком от скатывания товара   
• Клавиатура с улучшенной тактильной обратной связью

### Технические характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | CL-JI | | |
| Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Макс. выборка массы тары, кг | − 2,99 | − 5,998 | − 9,995 |
| Тип измерения | Тензометрический | | |
| Скорость печати, мм/с | 75 | | |
| Разрешение печати, dpi | 202 | | |
| Размер этикетки, мм | Ширина: 40—60 Длина: 30—80 | | |
| Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | | |
| Питание | 100—240 В, 50/60 Гц | | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 90 | | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | | |
| Размеры платформы, мм | CL5000J (B, P, IB, IP, IS): 380 x 244 | | |
| Габаритные размеры, мм | CL5000J-B, CL5000J-IB (базовые): 408 x 432 x 173 CL5000J-P, CL5000J-IP (со стойкой): 408 x 493 x 542 CL5000J-IS (самообслуживание): 408 x 493 x 700 | | |
| Масса, кг, не более | CL5000J-B, CL5000J-IB (базовые): 10,5 CL5000J-P, CL5000J-IP (со стойкой): 12,0 CL5000J-IS (самообслуживание): 15,0 | | |