Эти электронные весы эконом-класса **повышенной точности** поставляются в двух модификациях:

* **со стойкой - SWII-P** с двумя дисплеями на корпусе и стойке
* без стоики - SWII с одним или двумя (опция) дисплеями на корпусе

• Яркий светодиодный дисплей
• Вычитание массы тары
• Счетный режим
• Режим дозирования
• Возможность питания от аккумулятора
• "Ждущий" режим
• Автоматическое отключение

### Опции

(только для модели SW-II без стойки)

• Второй дисплей на задней стенке (DD)
• Платформа из нержавеющей стали
• Платформа в виде чаши из нержавеющей стали
• Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика
• RS-232 интерфейс НОВИНКА!

### Технические характеристики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | SWII-02 | SWII-05 | SWII-10 | SWII-30 |
| Предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 | 30 |
| Минимальная нагрузка, г | 10 | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 2 | 5 | 10 | 30 |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | без стойки с одним дисплеем -20, двумя - 10; со стойкой - 40 |
| для модели без стойки с одним дисплеем: | 20 |
| для модели без стойки с дублирующим дисплеем: | 10 |
| для модели со стойкой: | 40 |
| Питание | от сети или от аккумулятора 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц; 6 В  |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 |
| Тип дисплея | Светодиодный |
| Размеры платформы, мм | 239×190 (без стойки); 293×218 (со стойкой) |
| Габаритные размеры, мм | без стойки: 260×287×137со стойкой: 320×361×444 |
| Масса, кг, не более | без стойки: 2.8со стойкой: 5.5 |