Счётные весы типа АС — единственные напольные весы в модельном ряду счётных весов CAS. Широкий интервал значений наибольшего предела взвешивания позволяет выбрать счётные весы для определения количества как небольших, так и крупных изделий.  
  
• Класс точности по ГОСТ 29329 - средний  
• Учет массы тары  
• Измерение штучной массы деталей по массе пробы и заданному количеству  
• Ввод штучной массы деталей или массы тары как с помощью цифровой клавиатуры, так и путем измерения на платформе  
• Указатели слишком малой штучной массы или слишком малой массы пробы  
• Дисплей легкочитаемый, с поворотной головкой

### Технические характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | АС 25 | АС 50 | АС 100 |
| Максимальная нагрузка, г | 25 | 50 | 100 |
| Минимальная нагрузка, г | 100 | 200 | 400 |
| Цена поверочного деления, г | 5 | 10 | 20 |
| Макс. выборка массы тары, кг | до 10 | до 20 | до 40 |
| Питание | 100 ~ 240В, 49 ~ 51 Гц | | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | | |
| Тип дисплея | Флуоресцентный | | |
| Количество знаков | 5(ВЕС) 5(ШТУЧНЫЙ ВЕС) 5(КОЛ-ВО) | | |
| Размеры платформы, мм | 390 x 510 | | |
| Габаритные размеры, мм | 420 x 610 x 825 | | |
| Масса, кг, не более | 19 | | |