Напольные весы CAS DL - это **несколько десятков тысяч** классических складских весов работающих от сети и АК-батарей, проверенных временем и клиентами в России.

• Автоматическая установка нуля
• Выборка веса тары из диапазона взвешивания
• Усреднение показаний веса при нестабильной нагрузке
• Легкочитаемый дисплей
• Диагностика неисправностей
• Мембранная клавиатура
• Платформа из нержавеющей стали
• Питание от сети через адаптер или от батарей с автоматическим отключением в перерывах
• Режим дозирования
• Счетный режим
• Интерфейс RS-232

• Внимание! Вышла обновленная модель серии DL: теперь на индикаторной головке расположено 4 клавиши вместо 6-ти. Кроме того, форма платформы у всех новых модификаций - рифленая.

### Технические характеристики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | DL-60 | DL-100 | DL-150 | DL-200 |
| Предел взвешивания, кг | 60 | 100 | 150 | 200 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 0,4 | 1 | 1 | 2 |
| Цена поверочного деления, г | 20 | 50 | 100 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 60 | 100 | 200 |
| Питание | от сети через адаптер или от батарей (тип С (R14, A343) 6 шт (1.5В)) 110 ~ 240В, 49~51 Гц  |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,4 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический |
| Количество знаков | 5 |
| Размеры платформы, мм | 300 x 410 | 370 x 500 |
| Габаритные размеры, мм | 355×610×710 | 420×655×710 |
| Масса, кг, не более | 17 | 14 |