Принципиально новая модель напольных весов от CAS с индикатором на витом шнуре. Легкие и удобные для транспортировки весы подходят выездной торговли, логистических компаний, приемки товара на склад, спортивных центров

[Поключение к "ПК, интеграция с 1С:Предприятие и другими системами"](http://cas.ru/3_produkt/software/Prog_obesp/)

* Предел взвешивания от 30 до 200 кг в зависимости от модификации
* Автоматическое отключение питания
* Питание от встроенного аккумулятора или от батарей
* Интерфейс RS232

Длина шнура составляет 0,8 ~ 2м (рекомендуемая длина для использования 1,7м)

### Технические характеристики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | PB | | | |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 30 | 60 | 150 | 200 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 5/10 | 10/20 | 20/50 | 50/100 |
| Число разрядов индикатора | 6 | | | |
| Масса тары, кг, не более | -14,995 | -29,992 | -59,98 | -99,95 |
| Питание | Питание от встроенного аккумулятора или от батарей | | | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | | | |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | | | |
| Размеры платформы, мм | 355х443 | | | |
| Габаритные размеры, мм | 355х611х65 | | | |
| Масса, кг, не более | 6,2 | | | |