CL-7000-P - новая версия торговых системных весов самообслуживания CAS с сенсорным дисплеем, с печатью этикеток и индикацией наименования товара по самой доступной цене .
Весы доступны в двух модификациях:

- **весы со стойкой**. На стойке располагается дисплей покупателя, а основной дисплей используется для вызова товара и управления весами
- **весы без стойки**. Основной дисплей используется в качестве экрана покупателя для самообслуживания (выбор продукта, самостоятельное взвешивание
         [Подключение к ПК и интеграция с "1С: предприятие" и другими системами](http://cas.ru/3_produkt/software/Prog_obesp/)

[Сравнительная таблица весов с чекопечатью CAS](http://cas.ru/4_tehn/pdf/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%20CAS%20%D1%81%20%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%282014%29.pdf)

**Достоинства**

* сенсорный экран
* 1,7 Гб рекламы
* на базе CL 3000 + ОС Linux
* длина этикетки до 120мм
* поворот штрих-кода на 90 и 180

**Основной дисплей**

* сенсорный экран
* цветной, 10.2"
* вызов товара по картинке или по номеру PLU

### Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Назначение | весы самообслуживания с сенсорным дисплеем |
| Модель | CL-7000-15P | CL-7000-30P |
| Предел взвешивания, кг | 6/15 | 15/30 |
| Минимальная нагрузка, г | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 |
| Скорость печати, мм/с | 100 |
| Разрешение печати, dpi | 202 |
| Размер этикетки, мм | 60 \* 120 |
| Питание | AC 100~ 240, 50/60+ |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 |
| Тип дисплея | цветной сенсорный ЖК, 10" |
| Число клавиш прямого вызова из памяти | 12-72 |
| Габаритные размеры, мм | 410x500x180, 410x500x500(со стойкой) |
| Масса, кг, не более | 9.2, 10.7(со стойкой) |