CL-3000J - это новая версия весов CL3000 -  многофункциональные торговые системные весы CAS с печатью этикеток, индикацией наименования товара и **лучшим соотношением цена-качество**.
 Стандартные возможности:

* память на 10000 товаров
* длина этикетки до 120 мм
* поворот штрих-кода на 90 и 180
* поддержка протокола со всеми весами серии CL (CL3000, CL-JI, CL-J, CL5000)
* поддержка штрихкода **Databar Expanded Stacked**(до 60 символов)
* вычисление процентной массы продукта(при работе с глазурью)

Новое в CL3000J:

- четкий LCD-дисплей

- встроенный картридж заправки ленты

- опциональная поддержка непрерывной бесподложечной этикетки linerless (опция - заказывается отдельно).

- возможность обновления программного обеспечения через USB-разъем

[Подключение к "ПК, интеграция с 1С:Предприятие и другими системами"](http://cas.ru/3_produkt/software/Prog_obesp/)

[Сравнительная таблица всех весов CAS с чекопечатью](http://cas.ru/4_tehn/pdf/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%20CAS%20%D1%81%20%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%282014%29.pdf)

**Достоинства**

* + память на 10000 товаров (PLU)
	+ длина этикетки до 120мм
	+ поворот штрих-кода на 90 и 180
	+ один протокол для всей серии CL

Память

* + NEW: динамическое распределение памяти (2 Мб)
	+ 10000 товаров (при отсутствии символов в поле "состав продукта")\*
	+ скорость загрузки данных до 60 товаров в секунду
	+ встроенный модуль TCP/IP

\* Максимальное количество символов в поле **"состав продукта" - 2100**

Дисплей

* + яркий ЖК-дисплей

Принтер

* + простая замена термоголовки без повреждения поверочной пломбы
	+ высококачественная термоголовка: ресурс 50 км
	+ скорость печати 100 мм/с

Клавиатура

* + от 40 до 72 клавиш быстрого вызова товара с возможностью назначения двух товаров на одну клавишу

### Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Назначение | торговые весы с печатью этикеток |
| Модель | CL-3000 |
| Предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 50% макс. |
| Число программируемых товаров | до 10000 |
| Скорость печати, мм/с | 100 |
| Разрешение печати, dpi | 202 тчк/дюйм |
| Размер этикетки, мм | ширина: 40-60ммдлина: 30-80мм |
| Питание | от сети 220В / 50Гц |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 |
| Тип дисплея | жидкокристаллический |
| Число клавиш прямого вызова из памяти | B-тип: 72 кл. товаров + 35 функц. P-тип: 72 кл. товаров + 36 функц 2 |
| Интерфейс | RS232, Ethernet, USB, PS/2, кассовый |
| Количество знаков | Тара: 5Масса:6Цена: 7Стоимость:8 |
| Размеры платформы, мм | 380x250 |
| Габаритные размеры, мм | 407 \* 472 \* 164 (CL3000J-B)407 \* 472 \* 545 (CL3000J-P |