Расширенные функционал и список опций, экономичность в работе, качество и надежность по старой цене - делают эти продуктовые весы, пожалуй, лучшими по соотношению цена-качество для работы как весов для магазина у дома, так и для электронных весов на рынке.

* Модель со стойкой (P) и без (B)
* **НОВОЕ:** удобный эргономичный низкопрофильный корпус
* **НОВОЕ:** шнур питания теперь можно отсоединить от корпуса при автономной работе
* **НОВОЕ**: интерфейс RS и USB (опции)
* **НОВОЕ:** АБ с увеличенным рессурсом
* ЖК-дисплей с подстветкой - это четкость и продолжительность работы
* Платформа с покрытием из нержавеющей стали
* Индикатор разрядки АБ и переход в спящий режим
* 7 клавиш прямого вызова товара (PLU)
* [Универсальный драйвер (driver №1) (опция) >>>](http://cas.ru/3_produkt/software/Prog_obesp/)

### Опции

• RS-232 (передача данных)  
• USB port (передача данных & питание)

### Технические характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение | бюджетные торговые весы | | |
| Модель | PR LCD (2016) -06 | PR LCD (2016) -15 | PR LCD (2016) -30 |
| Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | 250-900ч в зависимости от типа АБ, температуры и режима работы | | |
| Число разрядов индикатора | 6 | | |
| Масса тары, кг, не более | 2.99 | 5.99 | 14.99 |
| Функции | 7 PLU, НОЛЬ, ТАРА, спящий режим, СУММА | | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 °C ~ +40 °C | | |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей с подстветкой | | |
| Размеры платформы, мм | 330 \* 235 | | |
| Габаритные размеры, мм | 341\*435\*474 (Р), 341\*383\*102 (В) | | |
| Масса, кг, не более | 3 | | |