Настольные весы типа ЕС расширяют модельный ряд счётных весов CAS. Счетные весы ЕС приходят на смену модели ТС. Счетные весы типа ЕС предназначены для определения количества однотипных изделий промышленной продукции весовым методом.

• Память на 200 товаров
• Компараторный режим (HI/LO)
• Функция дозирования
• Автоматическое отключение
• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
• Питание весов от сети через адаптер или от перезаряжаемых батарей
• Интерфейс RS-232
• Пылезащитный кожух в комплекте
• 2 разделяемые платформы: пластиковая и стальная

### Технические характеристики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | EC 3 | EC 6 | EC 15 | EC 30 |
| Максимальная нагрузка, г | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Минимальная нагрузка, г | 10 | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,1 (до 2014гв) / 0,5 (с 2014гв) | 0,2 (до 2014гв) / 1 (с 2014гв) | 0,5 (до 2014гв) / 2 (с 2014гв) | 1 (до 2014гв) / 5 (с 2014гв) |
| Масса тары, кг, не более | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Питание | от сети: напряжение:220В;от батарей: частота:50Гц, напряжение:6В (время работы 80ч) |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0 ~ +40 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический |
| Размеры платформы, мм | пластиковая 304 x 220; стальная 306 x 222 |
| Габаритные размеры, мм | 330 x 346 x 107 |
| Масса, кг, не более | 4,5 |