**НОВИНКА! Бюджетные торговые весы со встроенным аккумулятором.**
[Сравнение весов ER, ER-II, ER-Plus и ER-Junior.](http://cas.ru/Compare.pdf)
[Подключение к "ПК, интеграция с 1С:Предприятие и другими системами"](http://cas.ru/3_produkt/software/Prog_obesp/)

• **2 модификации: базовая модель и модель со стойкой**• **Отсоединяемый шнур электропитания**
• **Продолжительность работы от аккумулятора увеличена до 180 часов (без подстветки)**
• Подсветка дисплея

• Автоматическое отключение питания при перерывах в работе
• Платформа из нержавеющей стали

• Вычитание массы тары
• Прямая память на 4 товара • Расчёт стоимости товара
• Суммирование стоимости покупки из нескольких товаров и расчёт сдачи

• Интерфейс RS-232;

• Мембранная клавиатура

• Пылевлагозащитный кожух

### Технические характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | ER-Jr -06 | ER-Jr-15 | ER-Jr-30 |
| Предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 6 | 9,995 | 9,990 |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | При условии отключенной подсветки дисплея - около 180 |
| Питание | От сети: 220В, 49~51ГцОт встроенного аккумулятора  |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический |
| Размеры платформы, мм | 290 х 209 |
| Габаритные размеры, мм | 304 х 324 х 112 (высота модели со стойкой 419 мм) |
| Масса, кг, не более | 3,6 |