Напольные весы CAS DB-H - это несколько десятков тысяч классических 2х интервальных складских весов работающих от сети, проверенных временем и клиентами в России.

• Автоматическая установка нуля
• Выборка массы тары из диапазона взвешивания
• Дисплей с поворотной головкой в горизонтальной плоскости
• Интерфейс RS232C
• Платформа из нержавеющей стали
• Двухдиапазонный режим работы

[Программа для тестирование порта связи (скачать)](http://cas.ru/upload/iblock/a57/Test%20for%20AP%2C%20AD%2C%20DB.zip)

[Поключение к "ПК, интеграция с 1С:Предприятие и другими системами"](http://cas.ru/3_produkt/software/Prog_obesp/)

### Опции

• Плоская платформа с защитной дугой Hobart

### Технические характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | DB-60H | DB-150H | DB-200H |
| Предел взвешивания, кг | 60 | 150 | 200 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 0,2 | 0,4 | 1 |
| Цена поверочного деления, г | 10/20 | 20/50 | 50/100 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 60 | 100 | 200 |
| Питание | 110~240 В, 50~60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 |
| Тип дисплея | Флуоресцентный |
| Количество знаков | 5 |
| Размеры платформы, мм | 370×500 |
| Габаритные размеры, мм | 420×680×765 |
| Масса, кг, не более | 19 |