Напольные весы CAS DB-H - это несколько десятков тысяч классических 2х интервальных складских весов работающих от сети, проверенных временем и клиентами в России.  
  
• Автоматическая установка нуля   
• Выборка массы тары из диапазона взвешивания   
• Дисплей с поворотной головкой в горизонтальной плоскости   
• Интерфейс RS232C   
• Платформа из нержавеющей стали   
• Двухдиапазонный режим работы   
  
[Программа для тестирование порта связи (скачать)](http://cas.ru/upload/iblock/a57/Test for AP, AD, DB.zip)   
  
[Поключение к "ПК, интеграция с 1С:Предприятие и другими системами"](http://cas.ru/3_produkt/software/Prog_obesp/)

### Опции

• Плоская платформа с защитной дугой Hobart

### Технические характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | DB-60H | DB-150H | DB-200H |
| Предел взвешивания, кг | 60 | 150 | 200 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 0,2 | 0,4 | 1 |
| Цена поверочного деления, г | 10/20 | 20/50 | 50/100 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 60 | 100 | 200 |
| Питание | 110~240 В, 50~60 Гц | | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | | |
| Тип дисплея | Флуоресцентный | | |
| Количество знаков | 5 | | |
| Размеры платформы, мм | 370×500 | | |
| Габаритные размеры, мм | 420×680×765 | | |
| Масса, кг, не более | 19 | | |