LP 1.6 — самые популярные в стране, доступные и хорошо себя зарекомендовавшие системные торговые весы с принтером самоклеющихся этикеток. Повсеместно используются в магазинах, в супермаркетах и на фасовке.

 LP - модель без стойки

 LP(R) - модель со стойкой

[Сравнительная таблица всех весов CAS с чекопечатью](http://cas.ru/4_tehn/pdf/Сравнение весов CAS с чекопечатью (2014).pdf)

[Подключение к "ПК, интеграция с 1С:Предприятие и другими системами"](http://cas.ru/3_produkt/software/Prog_obesp/)

• Память на 4000 товаров.   
• Платформа из нержавеющей стали размером 25×38,5 см   
• Интерфейс RS-232   
• 54 клавиши прямого доступа к товару   
• Скорость обмена с компьютером выбирается пользователем, исходя из условий связи   
• Виртуальная синхронизация обновления всех данных о товарах во всех весах локальной сети   
• Обмен данными по интерфейсу не влияет на работу продавца   
• Итоговый чек для проверки калькуляции и итогов дня на фасовке   
• Ввод с клавиатуры русских или латинских символов с переключением регистра   
• Печать логотипа «Ростест» или другого логотипа, программируемого пользователем   
• Срок годности задается по числу дней с момента фасовки или фиксированной датой   
• Печать этикетки без цены и стоимости, только масса крупным шрифтом   
• Вариант штрих-кода, где все цифры задаёт пользователь   
• Возможность защиты доступа к данным паролем   
• Весы разработаны и произведены в Южной Корее \

### Достоинства

• Классический дизайн  
• Надежный износоустойчивый принтер со сроком службы более 12 лет  
• Возможность печати на этикетках 30×40 мм и тонких Slim  
• Низкая стоимость владения, экономия на расходных материалах  
• 45 встроенных форматов этикетоки  
• Мгновенное перепрограммирование этикетки с клавиатуры весов без использования компьютера  
• Простой и привычный интерфейс для работы оператора  
• Бесплатное программное обеспечение  
• Качественный и оперативный сервис по всей стране

### Опции

• Встроенная сетевая плата (TCP/IP)  
• Весоэтикетировочный комплекс с дополнительной выносной платформой на 30 и 50 кг

### Технические характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | LP (1.6), LP-R (1.6) | | |
| Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Тип измерения | Тензометрический | | |
| Число программируемых товаров | 4000 | | |
| Размер этикетки, мм | 30×40 30×58 40×58 60×58 slim | | |
| Питание | 100 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц | | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 140 | | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | | |
| Тип дисплея | Флуоресцентный | | |
| Интерфейс | RS-232C, Ethernet (опция) | | |
| Размеры платформы, мм | 400(Ш) х 245 (Г) | | |
| Габаритные размеры, мм | без стойки: 410×430×199 со стойкой: 410×430×595 | | |
| Масса, кг, не более | без стойки: 9,8 со стойкой: 10,3 | | |