LP 1.6 — самые популярные в стране, доступные и хорошо себя зарекомендовавшие системные торговые весы с принтером самоклеющихся этикеток. Повсеместно используются в магазинах, в супермаркетах и на фасовке.

 LP - модель без стойки

 LP(R) - модель со стойкой

[Сравнительная таблица всех весов CAS с чекопечатью](http://cas.ru/4_tehn/pdf/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%20CAS%20%D1%81%20%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%282014%29.pdf)

[Подключение к "ПК, интеграция с 1С:Предприятие и другими системами"](http://cas.ru/3_produkt/software/Prog_obesp/)

• Память на 4000 товаров.
• Платформа из нержавеющей стали размером 25×38,5 см
• Интерфейс RS-232
• 54 клавиши прямого доступа к товару
• Скорость обмена с компьютером выбирается пользователем, исходя из условий связи
• Виртуальная синхронизация обновления всех данных о товарах во всех весах локальной сети
• Обмен данными по интерфейсу не влияет на работу продавца
• Итоговый чек для проверки калькуляции и итогов дня на фасовке
• Ввод с клавиатуры русских или латинских символов с переключением регистра
• Печать логотипа «Ростест» или другого логотипа, программируемого пользователем
• Срок годности задается по числу дней с момента фасовки или фиксированной датой
• Печать этикетки без цены и стоимости, только масса крупным шрифтом
• Вариант штрих-кода, где все цифры задаёт пользователь
• Возможность защиты доступа к данным паролем
• Весы разработаны и произведены в Южной Корее \

### Достоинства

• Классический дизайн
• Надежный износоустойчивый принтер со сроком службы более 12 лет
• Возможность печати на этикетках 30×40 мм и тонких Slim
• Низкая стоимость владения, экономия на расходных материалах
• 45 встроенных форматов этикетоки
• Мгновенное перепрограммирование этикетки с клавиатуры весов без использования компьютера
• Простой и привычный интерфейс для работы оператора
• Бесплатное программное обеспечение
• Качественный и оперативный сервис по всей стране

### Опции

• Встроенная сетевая плата (TCP/IP)
• Весоэтикетировочный комплекс с дополнительной выносной платформой на 30 и 50 кг

### Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | LP (1.6), LP-R (1.6) |
| Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Тип измерения | Тензометрический |
| Число программируемых товаров | 4000 |
| Размер этикетки, мм | 30×4030×5840×5860×58slim |
| Питание | 100 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 140 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 |
| Тип дисплея | Флуоресцентный |
| Интерфейс | RS-232C, Ethernet (опция) |
| Размеры платформы, мм | 400(Ш) х 245 (Г) |
| Габаритные размеры, мм | без стойки: 410×430×199со стойкой: 410×430×595 |
| Масса, кг, не более | без стойки: 9,8со стойкой: 10,3 |