Самые популярные уже много лет торговые весы с дисплем на стойке. Удачная надежная конструкция, функциональность и простота делают продуктовые весы АР лучшими по соотношению "цена-качество" среди конкурентов. Из-за своей надежности, габаритов, стойкости к агрессивным средам нашли широкой применение в мясных и рыбных отделах супермаркетов, рынков и на фасовке.  
  
[Подключение к "ПК, интеграция с 1С:Предприятие и другими системами"](http://cas.ru/3_produkt/software/Prog_obesp/)  
  
• Автоматическая установка нуля и автоматическая регулировка коэффициента усиления   
• Выборка массы тары из диапазона взвешивания   
• Расчет стоимости товара по его цене и массе   
• Суммирование стоимости покупки из нескольких товаров   
• Запоминание цены товаров   
• Интерфейс RS-232C   
• Двухдиапазонный режим взвешивания   
• Кассовый интерфейс

Достоинства модели AP-EX:  
• Память на 200 товаров  
• Учет штучных товаров  
• Расчет сдачи  
• Исправление последней покупки

### Опции

• Увеличенная платформа 440×275×50 мм

### Технические характеристики

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | AP-M | | | AP-EX | | | |
| Предел взвешивания, кг | 6 | | 15 | | 30 | | |
| Минимальная нагрузка, г | 20 | | 40 | | 100 | | 100 |
| Цена поверочного деления, г | 1/2 | | 2/5 | | 5/10 | | |
| Питание | 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц | | | | | | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | | | | | | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | | | | | | |
| Тип дисплея | флюоресцентный | | | | | | |
| Количество знаков | 5 (МАССА) 6 (ЦЕНА) 6/7 (СТОИМОСТЬ) | | | | | | |
| Число клавиш цены | 7 | | | 28 | | | |
| Число ячеек адресной памяти цены | - | | | 28 | | | |
| Учет штучных товаров | - | | | + | | | |
| Расчет сдачи | - | | | + | | | |
| Исправление последней покупки | - | | | + | | | |
| Суммарная стоимость покупки | + | | | + | | | |
| Тестирование дисплея | + | | | - | | | |
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | + | | | + | | | |
| 2-сторонний флюоресцентный дисплей | + | | | + | | | |
| Диагностика неисправностей | + | | | + | | | |
| Размеры платформы, мм | 340 х 215 (из нержавеющей стали) | | | | | | |
| Габаритные размеры, мм | 435×325×495 | | | | | | |
| Масса, кг, не более | 6,5 | | | | | | |