CL-3000J - это новая версия весов CL3000 -  многофункциональные торговые системные весы CAS с печатью этикеток, индикацией наименования товара и **лучшим соотношением цена-качество**.   
 Стандартные возможности:

* память на 10000 товаров
* длина этикетки до 120 мм
* поворот штрих-кода на 90 и 180
* поддержка протокола со всеми весами серии CL (CL3000, CL-JI, CL-J, CL5000)
* поддержка штрихкода **Databar Expanded Stacked**(до 60 символов)
* вычисление процентной массы продукта(при работе с глазурью)

Новое в CL3000J:

- четкий LCD-дисплей

- встроенный картридж заправки ленты

- опциональная поддержка непрерывной бесподложечной этикетки linerless (опция - заказывается отдельно).

- возможность обновления программного обеспечения через USB-разъем

[Подключение к "ПК, интеграция с 1С:Предприятие и другими системами"](http://cas.ru/3_produkt/software/Prog_obesp/)   
  
[Сравнительная таблица всех весов CAS с чекопечатью](http://cas.ru/4_tehn/pdf/Сравнение весов CAS с чекопечатью (2014).pdf)

**Достоинства**

* + память на 10000 товаров (PLU)
  + длина этикетки до 120мм
  + поворот штрих-кода на 90 и 180
  + один протокол для всей серии CL

Память

* + NEW: динамическое распределение памяти (2 Мб)
  + 10000 товаров (при отсутствии символов в поле "состав продукта")\*
  + скорость загрузки данных до 60 товаров в секунду
  + встроенный модуль TCP/IP

\* Максимальное количество символов в поле **"состав продукта" - 2100**

Дисплей

* + яркий ЖК-дисплей

Принтер

* + простая замена термоголовки без повреждения поверочной пломбы
  + высококачественная термоголовка: ресурс 50 км
  + скорость печати 100 мм/с

Клавиатура

* + от 40 до 72 клавиш быстрого вызова товара с возможностью назначения двух товаров на одну клавишу

### Технические характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение | торговые весы с печатью этикеток | | |
| Модель | CL-3000 | | |
| Предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 50% макс. | | |
| Число программируемых товаров | до 10000 | | |
| Скорость печати, мм/с | 100 | | |
| Разрешение печати, dpi | 202 тчк/дюйм | | |
| Размер этикетки, мм | ширина: 40-60мм длина: 30-80мм | | |
| Питание | от сети 220В / 50Гц | | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | | |
| Тип дисплея | жидкокристаллический | | |
| Число клавиш прямого вызова из памяти | B-тип: 72 кл. товаров + 35 функц. P-тип: 72 кл. товаров + 36 функц 2 | | |
| Интерфейс | RS232, Ethernet, USB, PS/2, кассовый | | |
| Количество знаков | Тара: 5 Масса:6 Цена: 7 Стоимость:8 | | |
| Размеры платформы, мм | 380x250 | | |
| Габаритные размеры, мм | 407 \* 472 \* 164 (CL3000J-B) 407 \* 472 \* 545 (CL3000J-P | | |